**Душевой комплект TEMPOSTOP**

Порционный

Наружный, головка TONIC JET

Артикул: **749001**

 Технические характеристики

Порционный душевой комплект для наружной установки:

Порционный кран TEMPOSTOP M3/4'' для подвода смешанной воды снизу.

Настенная установка.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка TONIC JET хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

Цельная хромированная латунь.

Соединительная стойка Ø 16 и зажимное кольцо с усиленным креплением (крепление входящими в комплект стержнями с винтами).

Гарантия 30 лет.