**Порционный кран для душа TEMPOSTOP**

Порционный

Наружный, с регулировкой расхода, M3/4"

Артикул: **749700**

 Технические характеристики

Наружный порционный кран для душа :

Порционный кран TEMPOSTOP M3/4" для прямого подвода воды.

Накладная установка на стену.

Интервал подачи воды ~30 секунд.

Расход 12 л/мин при давлении 3 бара, регулировка расхода.

Корпус и нажимная кнопка из цельной хромированной латуни.

Гарантия 30 лет.