**Кран для душа TEMPOSTOP**

Порционный

Наружный, без регулировки расхода, M3/4"

Артикул: **749000**

 Технические характеристики

Порционный кран для душа для наружной установки :

Порционный кран TEMPOSTOP M3/4" для прямого подвода смешанной воды.

Настенная установка.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 75 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус и нажимная кнопка из цельной хромированной латуни.

Гарантия 30 лет.