**Термостатический смеситель PREMIX NANO**

Для смешаной воды от 34 до 60°C

Хромированный корпус, F3/8 - M3/8"

Артикул: **732216**

Технические характеристики

Термостатический смеситель для подвода смешанной воды от 34 до 60°C :

Для подключения 1 - 2 кранов или 1 душа.

Антиожоговая безопасность : автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.

Базовая установка на 38°C, регулируется при установке от 34° и 60°C.

Фильтры и обратные клапаны.

Рекомендованный рабочий расход : от 3 л/мин до 12 л/мин.

Возможность проведения термической обработки.

Корпус из полированной хромированной латуни, подвод горячей воды F3/8", подвод холодной воды M3/8", выход смешанной воды M3/8".

Гарантия 30 лет.