**Кран для писсуара TEMPOMATIC 4**

Сенсорный со встроенной батареей

Угловой

Артикул: **479408**

 Технические характеристики

Сенсорный кран для индивидуального писсуара :

Питание от встроенной литиевой батареи 6V (223).

Накладная установка на стену.

Противозастойный электроклапан и электронный модуль встроены в корпус смесителя.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Детекция после 10 сек. присутствия.

3 программы (регулируемый объем ополаскивания в зависимости от типа писсуара).

Режим интенсивного пользования (исключительно у продуктов DELABIE) :

- короткое ополаскивание после каждого пользователя,

- дополнительное ополаскивание по окончании периода наплыва пользователей.

Периодическое гигиеническое ополаскивание, каждые 24 часа после последнего использования : сохранение гидрозатвора.

Расход 0,25 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.

Встроенный запорный и регулирующий расход винт.

Цельный хромированный металлический корпус.

Подвод M1/2".

Угловое встраиваемое подключение, выход M1/2".

Гарантия 30 лет.

Идеален при реновации: легко устанавливается вместо порционного крана.