**Кран для писсуара TEMPOMATIC**

Сенсорный от сети

Через стену 155 мм

Артикул: **428150**

Технические характеристики

Сенсорный кран для писсуара, монтаж через стену :

Питание от сети, сенсорный блок 12 V с электроклапаном, фильтр и запорный клапан M1/2".

Установка через стену ≤ 155 мм.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Расстояние детекции, интервал и расход регулируются при установке.

Предусмотреть трансформатор 230/12 V.

Детекция через 3 секунды присутствия.

Возможность автоматического предварительного ополаскивания.

Интервал ~ 3 секунды, регулируется от 3 до 12 секунд.

Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа после последнего использования : препятствует проникновению запахов.

Расход 0,3 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.

Плоская розетка.

Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.