**Кран для писсуара TEMPOSOFT 2**

Интервал подачи воды 3 секунды

Встраиваемый, мягкий пуск

Артикул: **777130**

Технические характеристики

Порционный кран для писсуара встраиваемый:

Для обычного писсуара или писсуара с сифоном.

Встраиваемая установка.

Розетка Ø 130 из полированной нержавеющей стали.

Регулируемый зазор/зажим от 1 до 5 мм.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~3 секунды.

Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).