**Кран для писсуара TEMPOSTOP**

Порционный 7 секунды

Прямой 3/4"

Артикул: **779000**

Технические характеристики

Порционный кран для писсуара с наружной установкой:

Монтаж на стену.

Для писсуара с сифоном.

Интервал подачи воды ~7 секунд.

Базовый расход 0,25 л/сек. при давлении 3 бара, регулируется.

Корпус из цельной хромированной латуни M3/4".

Прямой для прямого подвода воды.

Гарантия 30 лет.