**Кран прямого смыва TEMPOMATIC**

Для TEMPOMATIC с многофункциональным блоком

Через стену 30 мм, от сети

Артикул: **463030**

 Технические характеристики

Сенсорный кран прямого смыва через стену :

Питание от сети с электроклапаном 1".

Трансформатор 230/12 V.

Независимый электронный блок IP65.

Установка через стену ≤ 30 мм.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Намеренный пуск (при приближении руки на расстояние 4 см) или автоматический пуск после ухода пользователя.

Интервал подачи воды ~7 секунд, регулируется от 3-12 секунд.

Регулируемой расстояние детекции и расхода/объема воды.

Запорный вентиль FF1".

Выход с защитой от обратного потока Ø 32.

Соединительная гильза Ø 32/55.

Плоская розетка.

Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.

Базовый расход : 1 л/сек.

Адаптирован для унитазов без фланца без регулировки расхода и для МГН.

Гарантия 30 лет.