**Сенсорный кран прямого смыва TEMPOMATIC**

Кран прямого смыва для унитаза

Через стену 160 мм, сенсорный, от сети

Артикул: **463150**

 Технические характеристики

Система прямого смыва без бачка : через прямое подключение к трубе.

Питание от сети с электроклапаном 1".

Трансформатор 230/12 V.

Независимый электронный блок IP65.

Установка через стену ≤ 160 мм.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Намеренный пуск (при приближении руки на расстояние 4 см) или автоматический пуск после ухода пользователя.

Интервал подачи воды ~7 секунд, регулируется от 3-12 секунд.

Регулируемое расстояние детекции и расхода/объема воды.

Запорный вентиль FF1".

Выход с защитой от обратного потока Ø 32.

Соединительная гильза Ø 32/55.

Плоская розетка.

Стержень с резьбой, обрезаемый по размеру.

Базовый расход : 1 л/сек при динамическом давлении 1 бар.

Совместим с дождевой водой.

Адаптирован для унитазов без ободка, регулирования расхода и для МГН.

Гарантия 30 лет.