**Кран прямого слива TEMPOFLUX 2**

Порционный с двойным сливом 3л/6л

Встраиваемый

Артикул: **762902**

 Технические характеристики

Порционный кран для прямого слива встраиваемый :

Хромированная металлическая розетка Ø 195.

Многовариантный блок для встраивания.

Регулируемая глубина встраивания от 0 до 20 мм.

Двойной слив 3л/6л регулируется до 2л/4л.

Мягкий пуск.

Предотвращение обратного потока воды.

Встроенный запорный и регулирующий расход / объем вентиль.

Корпус из цельной хромированной латуни.

Хромированная нажимная кнопка.

Прямой подвод воды M 3/4".

Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø 26/32.

Уровень шума соответствует NF EN 12541 класс II.

Базовый расход: 1 л/сек.

Адаптирован для чаш унитаза без фланца, регулировки расхода и для МГН.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).