**Кран прямого слива TEMPOFLUX 1**

Порционный

Встраиваемый за пластиной из стали 220 x 170

Артикул: **761627**

 Технические характеристики

Порционный кран для прямого слива встраиваемый :

Пластина из матовой нержавеющей стали 220 x 170 мм.

Многовариантный блок для встраивания.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Предотвращение обратного потока воды.

Встроенный запорный и регулирующий расход / объем вентиль.

Корпус из цельной хромированной латуни и хромированная нажимная кнопка.

Прямое подключение M3/4".

Выход с втулкой для трубы из ПВХ Ø 26/32.

Базовый расход : 1 л/сек.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).