**Кран прямого слива TEMPOFLUX 1**

Порционный

Наружный, встроенный запорный вентиль

Артикул: **761001**

 Технические характеристики

Порционный кран для прямого слива наружный:

Монтаж на стену.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Предотвращение обратного потока воды.

Встроенный запорный и регулирующий расход / объем вентиль.

Корус и нажимная кнопка из цельной хромированной латуни.

Угловое подключение M3/4".

Базовый расход : 1 л/сек.

Гарантия 30 лет.