**Комплект для предварительной мойки со смесителем**

С водоразборным краном

Черный шланг д.0,95 м и эргономичные рукоятки

Артикул: **5632**

Технические характеристики

Комплект для предварительной мойки с водоразборным краном.

Смеситель на 1 отверстие на поверхность :

- Головка клапана с усиленным механизмом и эргономичной рукояткой.

- Гибкая подводка F3/8" и обратные клапаны.

- Крепления усилены 2 рифлеными стержнями и контргайкой.

Водоразборный кран с поворотным изливом-трубкой длиной 200.

- Полный расход 20 л/мин за 1/4 круга.

Черный ручной душ с защитой от налета M1/2" и регулируемой струей с расходом 9 л/мин на выходе.

Черный армированный шланг длиной 0,95 м для пищевых продуктов.

Латунная стойка 3/4".

Регулируемое настенное кольцо.

Направляющая пружина из нержавеющей стали..

Гарантия 30 лет.