**Аварийный душ для глаз настенный**

С ручным управлением

Артикул: **9102**

Технические характеристики

Аварийный душ для глаз настенный с ручным управлением включает :

Раковину Ø250 мм из нержавеющей стали 304 с зеленым покрытием.

Распылительные головки душа для глаз оборудованы защитнымиколпачками из зеленого противоударного АБС-пластика,автоматически откидывающимися под напором воды.

Быстрое открытие/закрытие при повороте никелированныхлатунных клапанов на 1/4 оборота.

Для пуска нажать на планку рукой. Вода не перестает течь приотпускании ручной планки. Для закрытия душа потянуть ручную планку в обратном направлении.

Расход 20 л/мин. при давлении 3 бара.

Аэраторы с двойным фильтром из нержавеющей стали.

Подвод воды M1/2’’.

Труба из гальванизированной стали с серым эпоксидным покрытием.

Ручная планка из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием.

Крепление к стене пластиной из латуни (винты не входят в комплект).

Стандартная сигнальная вывеска "душ для глаз 1-ой помощи" входитв комплект.

Гарантия 30 лет.