**Аварийный душ гля глаз на стойке**

С ручным и ножным управлением

Артикул: **9201**

 Технические характеристики

Аварийный душ для глаз на стойке с ручным и ножным управлением включает:

Морозостойкую систему.

Раковину Ø 250 мм из нержавеющей стали 304 с зеленым покрытием.

Распылительные головки душа для глаз оборудованы защитными колпачками из зеленого противоударного АБС-пластика, автоматически откидывающимися под напором воды.

Быстрое открытие/закрытие при повороте никелированных латунных клапанов на 1/4 оборота.

Для пуска нажать педаль ногой или планку рукой. Вода не перестает течь при отпускании ножной педали или ручной планки.

Для закрытия душа потянуть ручную планку в обратном направлении и поднять педаль ногой.

Расход 20 л/мин. при давлении 3 бара.

Аэраторы с двойным фильтром из нержавеющей стали.

Подвод воды F1".

 - Труба из гальванизированной стали с серым эпоксидным покрытием.

 Ручная планка и педаль из оцинкованной стали с зелёным эпоксидным покрытием.

 Крепление к полу пластиной из латуни (винты не входят в комплект).

 Стандартная сигнальная вывеска "душ для глаз 1-ой помощи".

 Гарантия 30 лет.