**Ручной аварийный душ для глаз**

Настенный - 1 выход

Управление защелкой

Артикул: **9120C**

 Технические характеристики

Ручной душ для глаз с 1 выходом, монтаж на стену :

Распылительная головка оборудована защитным колпачкомиз зеленого противоударного АБС- пластика, автоматическиоткидывающимся под напором воды.

Открытие при нажатии на защелку.

 Автоматическое закрытие пружиной.

 Расход 6 л/мин при давлении 3 бара, аэраторы с двойным фильтром из нержавеющей стали.

 Управление эргономичной рукояткой с защелкой из зеленого пропилена.

 Стандартная сигнальная вывеска "душ для глаз 1-ой помощи".

 Держатель ручного душа.

 Гарантия 30 лет.