**Ручной аварийный душ для глаз**

На поверхность - 1 выход

Управление защелкой

Артикул: **9140C**

Технические характеристики

Ручной душ для глаз с 1 выходом, монтаж на поверхность :

Распылительная головка оборудована защитным колпачкомиз зеленого противоударного АБС- пластика, автоматическиоткидывающимся под напором воды.

Открытие при нажатии на защелку.

Автоматическое закрытие пружиной.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.Аэратор с двойным фильтром из нержавеющей стали.

Управление эргономичной рукояткой с защелкой из зеленого полипропилена.

Стандартная сигнальная вывеска "душ для глаз 1-ой помощи".

Гибкий шланг д.1,50 м 15x100 1/2".

Гарантия 30 лет.