**Ручной аварийный душ для глаз**

На поверхность - 2 выхода

Управление защелкой

Артикул: **9141**

Технические характеристики

Ручной душ для глаз с 2 выходами, монтаж на поверхность:

Распылительная головка оборудована защитным колпачкомиз зеленого противоударного АБС- пластика, автоматическиоткидывающимся под напором воды.

Открытие при нажатии на защелку.

Автоматическое закрытие пружиной.

Расход 9 л/мин при давлении 3 бара. Аэратор с двойным фильтром из нержавеющей стали.

Управление эргономичной рукояткой с защелкой из зеленого полипропилена.

Стандартная сигнальная вывеска "душ для глаз 1-ой помощи".

Гибкий шланг д.1,50 м 15x100 1/2".

Гарантия 30 лет.