**Душевой комплект TEMPOMATIC**

Сенсорный

Встраиваемый, головка ROUND, кран

Артикул: **452569**

Технические характеристики

Сенсорный душевой комплект для встраивания :

Сенсорный кран TEMPOMATIC для подвода смешанной воды.

Встраиваемая установка.

Питание от электронного блока с электроклапаном 1/2".

Трансформатор 230/12 V.

2 режима работы:

- автоматический пуск после детекции присутствия.

- намеренное ВКЛ/ВЫКЛ пи приближении руки на расстояние ~10 см.

Периодическое ополаскивание (~60 каждые 24 часа после последнего использования).

Регулируемый интервал от 30 до 60 секунд.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Антивандальная душевая головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Цельная хромированная латунь.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсатов (см. инструкцию по установке).