**Смеситель для душа TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Герметично встраиваемый, хромированный вентиль

Артикул: **790BOX-790218**

Технические характеристики

Порционный термостатический смеситель для душа, встраиваемый:

Антивандальная пластина из полированной нержавеющей стали 160 x 220 мм.

Встраиваемый герметичный блок.

Регулируемая глубина встраивания от 10 до 30 мм.

Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".

Антилигатурное кольцо.

Регулирование температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

Интервал подачи воды ~30 секунд, мягкий пуск.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Скрытые крепления, запорный вентиль M1/2".

Хромированный металлический вентиль.

Встроенные фильтры и обратные клапаны.

Гарантия 30 лет.

Состав комплекта :

(790BOX) : встраиваемый блок с защитой, клапан для прочистки водопроводной сети, запорный вентиль, соединительные детали.

(790218) : панель управления, кран, порционный картридж, герметичный воротник.