**Душевой комплект TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Головка TONIC JET, смеситель

Артикул: **790001**

Технические характеристики

Порционный душевой комплект для наружной установки:

Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".

Настенный монтаж.

Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Душевая головка TONIC JET хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

Цельная хромированная латунь.

Встроенные обратные клапаны и фильтры.

Металлические хромированные вентили.

Соединительная стойка Ø 16 и зажимное кольцо с усиленным креплением (крепление входящими в комплект стержнями с винтами).

Без коннекторов, межосевое расстояние 90 мм.

Гарантия 30 лет.