**Душевой комплект TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Головка TONIC JET, смеситель

Артикул: **790001**

 Технические характеристики

Порционный душевой комплект для наружной установки:

 Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".

 Настенный монтаж.

 Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

 Мягкий пуск.

 Интервал подачи воды ~30 сек.

 Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

 Душевая головка TONIC JET хромированная, антивандальная с рассекателем воды с защитой от налета и автоматическое регулирование расхода.

 Цельная хромированная латунь.

 Встроенные обратные клапаны и фильтры.

 Металлические хромированные вентили.

 Соединительная стойка Ø 16 и зажимное кольцо с усиленным креплением (крепление входящими в комплект стержнями с винтами).

 Без коннекторов, межосевое расстояние 90 мм.

 Гарантия 30 лет.