**Смеситель для душа TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Угловые коннекторы

Артикул: **790874**

 Технические характеристики

Порционный смеситель для душа для наружной установки :

 Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".

 Настенный монтаж.

 Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

 Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

 Мягкий пуск.

 Интервал подачи воды ~30 сек.

 Расход 12 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

 Цельная хромированная латунь.

 Встроенные обратные клапаны и фильтры.

 Металлические хромированные вентили.

 Угловые коннекторы, межосевое расстояние 150 мм.

 Гарантия 30 лет.