**Смеситель для душа TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Угловые коннекторы

Артикул: **790874**

Технические характеристики

Порционный смеситель для душа для наружной установки :

Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4".

Настенный монтаж.

Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~30 сек.

Расход 12 л/мин при давлении 3 бара, регулируется.

Цельная хромированная латунь.

Встроенные обратные клапаны и фильтры.

Металлические хромированные вентили.

Угловые коннекторы, межосевое расстояние 150 мм.

Гарантия 30 лет.