**Порционный кран TEMPOGENOU**

Коленное управление

Прямая модель

Артикул: **735400**

 Технические характеристики

Порционный кран для раковины с коленным управлением :

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Рычаг управления усилен внутренним стержнем из нержавеющей стали.

Розетка для настенного монтажа из цельной хромированной латуни усилена 4 винтами из нержавеющей стали.

Подвод холодной или смешанной воды.

Прямое подключение M1/2".

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2".

Прямое подключение .

Гарантия 30 лет.