**Душевая панель SECURITHERM**

Термостатическая, сенсорная, от батареи

Верхний подвод, фиксированная головка

Артикул: **792403**

 Технические характеристики

Сенсорная термостатическая душевая панель :

Широкая панель из нержавеющей стали для установки на стену.

Верхний подвод прямыми запорными вентилями M1/2".

Термостатический смеситель SECURITHERM.

Регулируемая температура: горячая вода до 38°C : 1-е ограничение на 38°C, 2 -е ограничение на 41°C.

Антиожоговая безопасность: автоматическое закрытие при отключении холодной воды.

Функция «против холодного душа»: автоматическое закрытие в случае отключения горячей воды.

Возможность проведения термической обработки.

Питание от литиевой батареи 6 V (223).

Пуск посредством инфракрасного детектора при приближении руки на расстояние 4 см.

Автоматическая или намеренная остановка через 60 секунд.

Периодическое ополаскивание (~60 секунд каждые 24 часа после последнего использования).

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Хромированная антивандальная головка ROUND с защитой от налета и автоматической регулировкой расхода.

Скрытые крепления.

Фильтры и обратные клапаны.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.