**Смеситель для душа TEMPOMIX**

Порционный монокомандный

Встраиваемый, пластина из стали 160 x 160

Артикул: **790425**

 Технические характеристики

Порционный смеситель для душа встраиваемый:

Пластина из нержавеющей стали 160 x 160.

Стандартный встраиваемый блок.

Регулируемая глубина встраивания от 28 до 43 мм.

Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3/4" .

Антилигатурное кольцо.

Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

Интервал подачи воды ~30 сек, мягкий пуск.

Расход 12 л/мин при давлении 3 бара.

Коннекторы M1/2" для медной трубки Ø 15.

Встроенные обратные клапаны и фильтры.

Хромированные металлические вентили.

Гарантия 30 лет.

Эта модель не оборудована встраиваемым герметичным блоком, установщик должен предусмотреть герметичность ниши для встраивания, а также слив возможных протечек и конденсата (см. инструкцию по установке).