**TEMPOSTOP**

Для рукомойников

Без нажимной кнопки

Артикул: **748126**

 Технические характеристики

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин. при давлении 3 бара, регулируется от 1,5 до 6 л/мин.

Корпус из цельной необработанной латуни.

Коннектор M1/2".

Для установки за пластиной рукомойника.

Гарантия 30 лет.