**Прямой опорный поручень Basic Ø 32, 300 мм, матовый**

Матовая нержавеющая сталь 304

Ø 32

Артикул: **35050S**

 Технические характеристики

Прямой опорный поручень Basic для инвалидов.

Труба Ø 32, межосевое расстояние 300 мм.

Труба из матовой нержавеющей стали 304.

Скрытые крепления за пластиной с 3 отверстиями.

Маркировка CE.

Гарантия 30 лет.