**Смеситель для душа TEMPOMIX 3**

Порционный монокомандный

Наружный, нижний подвод, мягкий пуск

Артикул: **794470**

 Технические характеристики

Порционный смеситель для душа для наружной установки :

Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3 3/4", нижний подвод M3/4" с коннектором M1/2''.

Наружная установка.

Регулировка температуры и пуск посредством нажимной кнопки.

Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется при установке).

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды до ~30 сек.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от 6 до 12 л/мин.

Цельная хромированная латунь.

Встроенные обратные клапаны и фильтры.

Металлические хромированные вентили.

Эксцентрические коннекторы M1/2" , межось 130-170 мм.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.