**Двойной крючок полированная нержавеющая сталь**

Полированная нержавеющая сталь 304

Артикул: **4042P**

 Технические характеристики

Двойной крючок для одежды.

Крючок на стену.

Полированная бактериостатическая нержавеющей сталь 304.

Скрытые крепления.

Труба Ø 20, толщина 1 мм.

Размеры : Ø 62 x 55 x 95 мм.

Гарантия 30 лет.