**Механический смеситель для раковины BIOCLIP**

Механический съемный смеситель в.95 д.120, гигиенический рычаг

Без запорного вентиля

Артикул: **28211L**

 Технические характеристики

Механический смеситель для раковины, монтаж на поверхность..

Механический смеситель BIOCLIP : полностью съемный корпус для очистки и дезинфекции.

Смеситель на одно отверстие с прямым изливом в.95 д.120 оснащен гигиеническим регулятором струи.

Керамический картридж Ø 40 с ограничителем максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом.

Расход ограничен до 5 л/мин при давлении 3 бара.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.150.

Без тяги и слива.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Механический смеситель с балансировкой давления SECURITHERM особенно подходит для медицинских учреждений, домов престарелых, больниц и клиник.

Смеситель на одно отверстие адаптирован для МГН.

Гарантия на смеситель 30 лет.

Также доступна модель с медными трубками.