**Смеситель для раковины с балансировкой давления SECURITHERM EP**

Настенный смеситель с поворотным изливом, д.150, сквозная рукоятка

Со стандартными коннекторами

Артикул: **2446EPS**

 Технические характеристики

Настенный смеситель для мойки SECURITHERM с балансировкой давления .

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды (и наоборот).

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Плоский поворотный излив, установленный снизу, длина 150, гигиенический регулятор струи, адаптированный для установки фильтра BIOFIL.

Керамический картридж Ø 40 с балансировкой давления и настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Базовый расход 5 л/мин при давлении 3 бара.

Корпус из хромированной латуни.

Управление сквозной рукояткой.

Поставляется со стандартными коннекторами M1/2" M3/4".

Гарантия 30 лет.