**Отдельностоящая опорная рама TEMPOFIX 3 с порционным краном**

Порционный кран с двойным сливом 3л/6л

Для стен 10 - 35 мм

Артикул: **578305-578222**

 Технические характеристики

Отдельностоящая опорная рама для подвесного унитаза:

Рама из эпоксидной электрооцинкованной черной стали

Крепление к несущей стене.

Регулирование высоты от 0 до 200 мм (с отметкой на уровне 1 м).

Сливная труба Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55.

Эвакуационная труба из ПВХ Ø 100 с герметичной клейкой прокладкой из ПВХ, 2 позиции регулировки.

Поставляется предварительно собранной.

Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

Для стен от 10 до 35 мм.

 Оборудована порционным краном прямого слива TEMPOFLUX 2 :

- Хромированная металлическая розетка Ø 195 со скрытым креплением.

- Двойной слив 3 л/6 л (регулируется до 2 л/4 л).

- Мягкий пуск.

- Предотвращение обратного потока воды.

- Запорный и регулирующий расход/объем винт.

- Корпус из цельной латуни и противоударный механизм нечувствительный к известковому налету.

- Прямое подключение M3/4".

- Уровень шума соответствует требованиям NF EN 12541 класс II.

 Технические характеристики : смотреть TEMPOFLUX 2 арт. 762902.

 Гарантия 30 лет .