**Коллективный настенный умывальник CANAL**

Матовая нержавеющая сталь 304 - длина 2400 мм

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120300**

Технические характеристики

Умывальник на 4 секции - 2400 мм, настенный.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 0,8 мм - чаша и 1,5 мм - края и монтажные кронштейны.

Простая установка: возможность выбора подходящего размера, легкий материал.

Возможно установить смеситель на стену или на поверхность.

Сливное отверстие справа.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/2.

Без перелива.

Поставляется с креплениями.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14296.

Вес : 13 кг.

Возможно установить щиток от брызг из бактериостатической нержавеющей стали 304. (арт. 100300).

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0211300015]