**Коллективный умывальник TRIPLO RP**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Длина 1800 мм - С щитком

С отверстием под смеситель Ø 35 по центру

Артикул: **121750**

 Технические характеристики

Коллективный умывальник на 3 секции, 1800 x 500 мм, настенный монтаж.

С щитком от брызг для защиты стен и повышения гигиеничности.

Внутренний диаметр каждой чаши: 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовое покрытие.

Толщина стали: 1,5 мм.

Поверхность без острых краев.

С отверстием под смеситель по центру Ø 35.

Оснащен 3-мя сливными решетками 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 22 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 0211750008]