**Писсуар коллективный подвесной**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Д. 1200мм

Артикул: **130100**

 Технические характеристики

Коллективный подвесной писсуар.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Верхний подвод воды F1/2. Сливное отверстие справа.

Оснащен 1 диффузором продольного потока из нержавеющей стали (горизонтальная перфорированная труба) для смыва и тщательного ополаскивания стенок писсуара.

Вертикальный выпуск.

Экономия воды: оптимальное ополаскивание с расходом 0,1 л/сек, либо 0,3 л за 1 использование.

Поставляется с крепежным комплектом.

Возможно установить одну или несколько писсуарных перегородок из бактериостатической нержавеющей стали 304 (арт. 100900). Крепить перегородки непосредственно к писсуарам на желаемом расстоянии.

Совет по установке : если вы хотите установить 2 писсуара рядом, мы рекомендуем заказывать один писсуар со сливом слева, другой со сливом справа.

Вес : 17,5 кг.

Гарантия 30 лет.