**Писсуар коллективный подвесной**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Д. 1800 мм

Артикул: **130110**

Технические характеристики

Коллективный подвесной писсуар.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Верхний подвод воды F1/2. Сливное отверстие справа.

Оснащен 1 диффузором продольного потока из нержавеющей стали (горизонтальная перфорированная труба) для смыва и тщательного ополаскивания стенок писсуара.

Вертикальный выпуск.

Экономия воды: оптимальное ополаскивание при расходе 0,1 л/сек, 0,3 литра за 1 использование.

Слив 1"1/2. Поставляется с решеткой с интегрированным сифоном (арт. 785000).

Поставляется с крепежным комплектом.

Возможность установить с 1 или несколькими писсуарными перегородками из бактериостатической нержавеющей стали 304 (арт. 100900). Крепление непосредственно на писсуар в желаемом месте.

Совет по установке : если вы хотите установить 2 писсуара рядом, мы рекомендуем заказывать один писсуар со сливом слева, другой со сливом справа.

Вес : 24,8 кг.

Гарантия 30 лет.