**Умывальник TEK TC**

Матовая нержавеющая сталь 304 - Настенный со скрытым сливом

Интегрированный кран

Артикул: **160340**

 Технические характеристики

Настенный умывальник, установка через стену в сантехническом шкафу.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Антивандальный: рукомойник с закрытым дном и скрытым сливом.

Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).

Оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд.

Встроенный горизонтальный выпуск Ø32.

Плоская перфорированная сливная решетка, без винта: простой уход и защита от вандализма.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 9 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый артикул : 3416340000]