**Комплект KOMPACT через стену - Умывальник-напольный унитаз**

Нержавеющая сталь 304 - Монтаж через стену - Напольный унитаз в центре

Артикул: **166800**

 Технические характеристики

Комплект умывальник - напольный унитаз по центру со встроенным держателем туалетной бумаги.

Установка в сантехническом шкафу (через стену).

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 2 мм.

Углы и края закруглены для наибольшей безопасности.

Гладкая поверхность для простоты очистки.

Адаптирован для тюрем, полицейских участков и пр...

Унитаз полностью приварен к умывальнику, без каких-либо креплений: простой уход и невозможность сокрытия предметов.

Умывальник оснащен порционным нажимным краном: нажимная кнопка из нержавеющей стали с защитой от вандализма и блокировки, интервал подачи воды 7 секунд, M1/2".

Унитаз оснащен порционным нажимным краном, интервал подачи воды 7 секунд, M3/4".

Подвод воды: умывальник M1/2", унитаз M3/4".Встроенный горизонтальный выпуск Ø 100 мм.

Стержень с резьбой 200 мм, обрезается по размеру (другая длина по запросу).

Вес : 30 кг.

Гарантия 30 лет.

[Старый арт.0616130008]