**Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM**

Смеситель с последовательным открытием и выдвижной лейкой

Гигиенический рычаг, длина 100

Артикул: **H9612**

Технические характеристики

Термостатический смеситель для мойки SECURITHERM, на поверхность.

Смеситель с последовательным открытием: открытие и закрытие с холодной воды.

Адаптирован для детских ванночек.

Антиожоговая безопасность : автоматическое закрытие при отключении холодной или горячей воды.

Защита от ожогов Securitouch.

Отсутствие вероятности взаимодействия холодной и горячей воды.

Отсутствие обратных клапанов на входах.

Поворотный излив в.100, д.200.

Выдвижная лейка с 2 видами струи прямая струя/струя дождик.

Термостатический картридж с защитой от налета и последовательным открытием для монокомандного регулирования расхода и температуры.

Температура холодной воды регулируется до 40°C с ограничением регулируемой температуры до 40°C.

Возможность проведения термической и химической обработки.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью.

Расход ограничен до 3 л/мин.

Бесконтактное ручное управление медицинским рычагом Д.100.

Латунная трубка на выходе смешанной воды, д.105.

Гибкий ручной душ BIOSAFE как антибактериальная профилактика: прозрачный полиуретановый, с гладной внутренней и внешней поверхностью.

Гибкий шланг Ø 6 внутри: маленький объем воды.

Гибкие шланги PEX F3/8".

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Адаптировано для МГН.

Гарантия 30 лет.