**Опорная рама для писсуара TEMPOFIX 3**

Сенсорный кран от батареи - Для писсуаров Ø 35

Пластина из полированнной нержавеющей стали

Артикул: **543006-430016**

 Технические характеристики

Опорная рама для писсуара с сенсорным краном:

Рама из черной эпоксидной стали.

Крепление к полу и несущей стене идущими в комплекте анкерами.

Регулирование межосевого расстояния от 100 до 280 мм.

Высота каркаса регулируется от 0 до 200 мм.

Муфта для эвакуационной трубы с герметичной прокладкой Ø 50.

Поставляется предварительно собранной.

Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

Совместима со сплошными стенами от 13 до 120 мм.

Гарантия 30 лет.

Оборудована сенсорным краном TEMPOMATIC 4, F1/2" :

Питание от литиевой батареи 6 V (тип 123 ).

Пластина из полированной нержавеющей стали 145 x 145 мм со встроенной электроникой.

Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

Герметичный встраиваемый блок.

Детекция после 10 сек присутствия.

3 программы (объем ополаскивания регулируется в зависимости от типа писсуара).

Режим интенсивного пользования (исключительно у продуктов DELABIE).

Периодическое гигиеническое ополаскивание каждые 24 часа (12 часов или Выкл) после последнего использования : сохранение гидрозатвора.

Базовый расход 0,15 л/сек при давлении 3 бара, регулируется.

Подключение соединительной гильзой Ø 35 для стандартных писсуаров.

Технические характеристики: см. TEMPOMATIC 4 для писсуара арт. 430PBOX-430016.

Состав комплекта :

(543006) : опорная рама, патрубок с соединительной гильзой Ø 35, сливная труба Ø 50, встраиваемый блок с защитой, клапаны для для прочистки водопроводной сети, соединительные детали.

(4300016): панель управления, литиевая батарея 6V, герметичный воротник, кран, электроклапан, фильтр и запорный вентиль.