**Отдельностоящая опорная рама для унитаза TEMPOFIX 3**

Сенсорный кран от сети

Для стен от 26 до 130 мм

Артикул: **547005-546412**

Технические характеристики

Отдельностоящая опорная рама д.350 для подвесного унитаза :

- Рама из эпоксидной черной стали.

- Крепление к полу.

- Каркас с регулируемой высотой от 0 до 200 мм (отметка на уровне 1 м).

- Сливная труба Ø 32 с соединительной гильзой Ø 55.

- Сливная труба из ПВХ Ø 100 с герметичной клейкой прокладкой из ПВХ и 2 позициями для регулирования.

- Поставляется предварительно собранным.

- Соответствует требованиям нормы NF D12-208.

- Для сплошных стен от 26 до 130 мм.

Гарантия 30 лет.

Оборудована сенсорным краном прямого слива TEMPOMATIC F1" :

- Питание от сети с электроклапаном 1".

- Пластина из нержавеющей стали 320 x 220 мм.

- Независимый электронный блок IP65.

- Трансформатор 230/12 V.

- Противоударный инфракрасный детектор присутствия.

- Намеренный пуск (при приближении руки к зоне детекции на 10 см) или автоматический пуск (после ухода пользователя) .

- Интервал подачи воды ~7 сек, регулируемый от 3 до 12 сек.

- Запорный и регулирующий расход/объем вентиль.

- Расстояние детекции регулируется при установке.

Адаптирована для унитазов без ободка, без регулировки расхода и для МГН.

Технические характеристики : см. TEMPOMATIC для унитаза арт. 463326.

Состав комплекта : :

(547005) : опорная рама, сливная труба Ø 100, патрубок, кран, электронный блок, соединительные детали.

(546412) : панель управления, крепления.