**Изогнутая опорная ручка Basic 135°, 400 x 400 мм , белая**

Белая эпоксидная нержавеющая сталь, 3 точки крепления

Ø 32

Артикул: **35082W**

 Технические характеристики

Изогнутая опорная ручка Basic 135°, Ø 32, для МГН.

Опорная ручка для унитаза из белой эпоксидной нержавеющей стали 304.

3 точки крепления : позволяют блокировать ручку и облегчают установку.

Крепления скрыты платой с 3 отверстиями.

Размеры : 400 x 400 мм.

Гарантия 30 лет.

Маркировка CE.