**T-образный опорный поручень Be-line® со скользящей вертикальной частью**

Эпоксидный алюминий металлизированный антрацит

Ø 35мм с эргономичной пластиной

Артикул: **511944C**

Технические характеристики

T-образный опорный поручень Be-Line® Ø 35 со скользящей вертикальной частью.

Использование в качестве опоры и удержания равновесия в стоячем положении.

Обеспечивает безопасный вход и перемещение в душе.

Служит держателем для душа при наличии скользящего держателя для ручного душа и/или мыльницы.

Расположение вертикальной части регулируется при установке: возможно смещение положения вправо или влево в зависимости от установки (расположение смесителей, глубина сиденья для душа...).

Алюминиевая труба, толщина 3 мм. Основание из цельного алюминия.

Круглый профиль Ø 35 с эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.

Покрытие металлизированный антрацит, позволяет создать визуальный контраст со стеной.

Однородная поверхность облегчает уход и поддержание гигиены.

Расстояние между ручкой и стеной 38 мм: Минимальное пространство не позволяет протянуть руку между поручнем и

стеной, что позволяет избежать переломов в случае падения.

Скрытые крепления.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø 8 x 70 мм для бетонных стен.

Размеры: 1130 x 500 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.