**Изогнутая опорная ручка Be-line®, 135°, 400 x 400 мм, цвет антрацит**

Эпоксидный алюминий, металлизированный антрацит, 3 точки крепления

Эргономичная пластина Ø 35 мм

Артикул: **511982C**

Технические характеристики

Изогнутая опорная ручка Be-line®, 135° Ø 35, для МГН.

Использование в качестве опоры (горизонтальная часть) или для подъема (часть под углом 135°) для унитаза, душа или ванны.

Может использоваться как справа, так и слева.

Алюминиевая труба: толщина 3 мм. Ножка из цельного алюминия.

Круглый профиль Ø 35 с эргономичной пластиной против вращения для оптимального захвата.

Эпоксидный алюминий в цвете металлизированный антрацит позволяет создать визуальный контраст со стеной.

Однородная поверхность для удобства обслуживания и чистки.

Расстояние между ручкой и стеной 38 мм: минимальное пространство препятствует прохождению руки между ручкой и стеной, и позволяет избежать переломов в случае падения.

3 точки крепления позволяют блокировать ручку и облегчают установку.

Скрытые крепления.

Поставляется с винтами из нержавеющей стали Ø 8 x 70 мм для бетонных стен.

Размеры : 400 x 400 мм.

Протестировано на вес более 200 кг. Максимально рекомендуемый вес пользователя: 135 кг.

Гарантия на ручку 30 лет. Маркировка CE.