**Душевой комплект TEMPOMIX 3**

Порционный монокомандный, подвод сверху

Встраиваемый, головка ROUND, встроенный блок

Артикул: **794BOX1-794219**

Технические характеристики

Порционный встраиваемый душевой комплект с мягким пуском:

Хромированная металлическая антивандальная пластина 160 x 160.

Встраиваемый герметичный блок :

- Воротник с герметичной прокладкой.

- Гидравлическое соединение с внешней стороны и техническим доступом спереди.

- Подключение сверху.

- Модулируемая установка (рейки, несущая стена, панель).

- Подходит для облицовки от 10 до 120 мм (при соблюдении глубины минимального встраивания 93 мм).

- Адаптируемые стандартные трубы подвода воды или "труба в трубе".

- Запорный и регулирующий расход вентиль, фильтр и обратный клапан встроены и доступны с наружной стороны.

- Монокомандный смеситель TEMPOMIX 3 F1/2" .

- Поставляется 2 комплектами : безопасная очистка водопроводной сети без чувствительных элементов.

Регулирование температуры и пуск посредством вентиля.

Стопор ограничения максимальной температуры (регулируется установщиком).

Интервал подачи воды ~30 сек, регулируется.

Мягкий пуск.

Расход 6 л/мин при давлении 3 бара.

Хромированная душевая головка ROUND, антивандальная с защитой от налета и автоматическим регулятором температуры.

Адаптирован для МГН.

Гарантия 30 лет.

Состав комплекта :

(794BOX1) : блок для встраивания с защитой, клапан с временными заглушками для прочистки водопроводной сети, соединительные детали.

(794219) : панель управления, кран, герметичный воротник, душевая головка.