**Смеситель с балансировкой давления SECURITHERM EP BIOSAFE**

Смеситель без излива, высота 55, длина 80

Тяга и слив 1"1/4

Артикул: **2620MINIEP**

 Технические характеристики

Смеситель для раковины SECURITHERM с балансировкой давления, высота 55 мм, длина 80 мм, гигиенический выход BIOSAFE, встроенный в корпус.

Антиожоговая безопасность : расход горячей воды блокируется при перекрытии подачи холодной воды.

Антиожоговая термозащита Securitouch.

Керамический картридж Ø 35 с балансировкой давления.

Настроенный стопор ограничения максимальной температуры.

Возможность проведения термической обработки без снятия рукоятки или перекрытия подачи холодной воды.

Корпус и излив с гладкой внутренней поверхностью и маленьким объемом (препятствует образованию бактериальных ниш).

Базовый расход 4 л/мин при давлении 3 бара.

Управление сплошной рукояткой.

Корпус из хромированной нержавеющей стали.

Эргономичный рычаг и донный клапан 1"1/4 из латуни.

Крепления усилены 2 стержнями из нержавеющей стали.

Поворотные гибкие шланги из нержавеющей стали PEX F3/8" с обратными клапанами и фильтрами.

Гарантия 30 лет.