**Настенный умывальник FRAJU для инвалидов**

Матовая нержавеющая сталь 304

Без отверстия под смеситель

Артикул: **120440**

Технические характеристики

Настенный умывальник, 620 x 505 мм.

Умывальник адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали : 1,2 мм чаша и 1,5 мм края.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка СЕ. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 5 кг.

Гарантия 30 лет.